**1.0** **Lamellenplissee Juun25**

**Umbratec-System Lamellenplissee Juun25**

Zur Ausführung kommen Lamellenplissees Fabrikat Umbratec-System oder Innen-Jalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Angebotener Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich.

**1. Oberschiene**

Oberschiene aus 14 mm Aluminium Strangpressprofil mit soft touch Griff. Die Farbe der Oberschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung, bzw. eloxiert an das Lamellendessin angepasst, gemäß Festlegung des Herstellers.

**2. Lamellen**

Lamellen aus Aluminiumband, hochflexibel, schwach gewölbt. Lamellenbreite 25 mm. Die Lamellen werden konvex eingebaut. An den Enden der Lamellen sind Öffnungen für die Aufhängeschnüre eingebracht. Keine weiteren Öffnungen in den Lamellen. Farbe des Lamellenbehanges entsprechend Preisgruppe 0 (bzw. Preisgruppe 1 oder 2) der gültigen Juun25 Kollektion oder gleichwertig.

**3. Leiterkordel**

Leiterkordel aus Polyester. Farbe der Leiterkordel an die Lamellenfarbe angepasst gemäß Festlegung des Herstellers.

**4. Unterschiene**

Unterschiene aus 14 mm Aluminium Strangpressprofil mit soft touch Griff. Die Farbe der Unterschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung, bzw. eloxiert an das Lamellendessin angepasst, gemäß Festlegung des Herstellers.

**5. Antrieb und Bedienung**

Die Innen-Jalousie wird mittels Griff hoch- und tiefgefahren. Durch Drehung der Oberschiene erfolgt die Lamellenverstellung.

**6. Anbringung**

Mittels Klemmhalter oder Klebehalter (ohne Bohren) an Fensterflügel. Alternativ über Schraubhalter in der Glasleiste oder auf dem Rahmen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... | Stk | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |